--- a/Makefile.in
+++ b/Makefile.in
@@ -68,34 +68,37 @@ RANLIB = @RANLIB@
 
 CSRC =	addrtoname.c af.c checksum.c cpack.c gmpls.c oui.c gmt2local.c ipproto.c \
         nlpid.c l2vpn.c machdep.c parsenfsfh.c \
-	print-802_11.c print-ap1394.c print-ah.c print-arcnet.c \
-	print-aodv.c print-arp.c print-ascii.c print-atalk.c print-atm.c \
-	print-beep.c print-bfd.c print-bgp.c print-bootp.c print-bt.c \
-	print-cdp.c print-cfm.c print-chdlc.c print-cip.c print-cnfp.c \
-	print-dccp.c print-decnet.c \
-	print-domain.c print-dtp.c print-dvmrp.c print-enc.c print-egp.c \
-	print-eap.c print-eigrp.c\
-	print-esp.c print-ether.c print-fddi.c print-fr.c \
-	print-gre.c print-hsrp.c print-icmp.c print-igmp.c \
-	print-igrp.c print-ip.c print-ipcomp.c print-ipfc.c \
-	print-ipx.c print-isoclns.c print-juniper.c print-krb.c \
-	print-l2tp.c print-lane.c print-ldp.c print-lldp.c print-llc.c \
-        print-lmp.c print-lspping.c print-lwapp.c \
-	print-lwres.c print-mobile.c print-mpcp.c print-mpls.c print-msdp.c \
+	print-802_11.c print-aodv.c print-arp.c print-ascii.c \
+	print-bgp.c print-bootp.c print-cdp.c print-domain.c print-eap.c print-ether.c \
+	print-gre.c print-icmp.c print-igmp.c print-ip.c \
+	print-l2tp.c print-lldp.c print-llc.c \
 	print-nfs.c print-ntp.c print-null.c print-olsr.c print-ospf.c \
-	print-pgm.c print-pim.c print-ppp.c print-pppoe.c print-pptp.c \
-	print-radius.c print-raw.c print-rip.c print-rrcp.c print-rsvp.c \
-	print-rx.c print-sctp.c print-sflow.c print-sip.c print-sl.c print-sll.c \
-	print-slow.c print-snmp.c print-stp.c print-sunatm.c print-sunrpc.c \
-	print-symantec.c print-syslog.c print-tcp.c print-telnet.c print-tftp.c \
-	print-timed.c print-token.c print-udld.c print-udp.c \
-	print-vjc.c print-vqp.c print-vrrp.c print-vtp.c \
-	print-wb.c print-zephyr.c setsignal.c tcpdump.c util.c
+	print-ppp.c print-pppoe.c print-pptp.c print-radius.c print-raw.c print-rsvp.c \
+	print-sctp.c print-sip.c print-snmp.c print-stp.c print-sunrpc.c \
+	print-syslog.c print-tcp.c print-telnet.c print-tftp.c print-udp.c \
+	setsignal.c tcpdump.c util.c
+
+ifndef TCPDUMP_MINI
+
+CSRC += \
+	print-ah.c print-ap1394.c print-arcnet.c print-atalk.c print-atm.c \
+	print-beep.c print-bfd.c print-bt.c print-cfm.c print-chdlc.c \
+	print-cip.c print-cnfp.c print-dccp.c print-decnet.c print-dtp.c \
+	print-dvmrp.c print-eigrp.c print-enc.c print-esp.c print-fddi.c print-fr.c print-hsrp.c \
+	print-igrp.c print-ipfc.c print-ipx.c print-ipcomp.c print-isoclns.c print-juniper.c print-lane.c \
+	print-ldp.c print-lmp.c print-lspping.c print-lwapp.c print-egp.c print-krb.c \
+	print-lwres.c print-mobile.c print-mpcp.c print-mpls.c print-msdp.c \
+	print-pim.c print-pgm.c print-rip.c print-rrcp.c print-rx.c print-sflow.c print-slow.c print-sl.c \
+	print-sll.c print-sunatm.c print-symantec.c print-timed.c print-token.c print-udld.c \
+	print-vjc.c print-vqp.c print-wb.c print-zephyr.c print-vrrp.c print-vtp.c
+
 
 LIBNETDISSECT_SRC=print-isakmp.c
 LIBNETDISSECT_OBJ=$(LIBNETDISSECT_SRC:.c=.o)
 LIBNETDISSECT=libnetdissect.a
 
+endif
+
 LOCALSRC = @LOCALSRC@
 GENSRC = version.c
 LIBOBJS = @LIBOBJS@
@@ -279,10 +282,12 @@ $(PROG): $(OBJ) @V_PCAPDEP@
 	@rm -f $@
 	$(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJ) $(LIBS)
 
+ifndef TCPDUMP_MINI
 $(LIBNETDISSECT): $(LIBNETDISSECT_OBJ)
 	@rm -f $@
 	$(AR) cr $@ $(LIBNETDISSECT_OBJ) 
 	$(RANLIB) $@
+endif
 
 datalinks.o: $(srcdir)/missing/datalinks.c
 	$(CC) $(CFLAGS) -o $@ -c $(srcdir)/missing/datalinks.c
--- a/addrtoname.c
+++ b/addrtoname.c
@@ -518,9 +518,11 @@ linkaddr_string(const u_char *ep, const 
             return etheraddr_string(ep);
         }
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
         if (type == LINKADDR_FRELAY) {
             return q922_string(ep);
         }
+#endif
 
 	tp = lookup_bytestring(ep, len);
 	if (tp->e_name)
@@ -1121,6 +1123,7 @@ init_addrtoname(u_int32_t localnet, u_in
 	init_ipxsaparray();
 }
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 const char *
 dnaddr_string(u_short dnaddr)
 {
@@ -1140,6 +1143,7 @@ dnaddr_string(u_short dnaddr)
 
 	return(tp->name);
 }
+#endif
 
 /* Return a zero'ed hnamemem struct and cuts down on calloc() overhead */
 struct hnamemem *
--- a/print-llc.c
+++ b/print-llc.c
@@ -195,7 +195,7 @@ llc_print(const u_char *p, u_int length,
 		control = EXTRACT_LE_16BITS(p + 2);
 		is_u = 0;
 	}
-
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	if (ssap_field == LLCSAP_GLOBAL && dsap_field == LLCSAP_GLOBAL) {
 		/*
 		 * This is an Ethernet_802.3 IPX frame; it has an
@@ -218,6 +218,7 @@ llc_print(const u_char *p, u_int length,
             ipx_print(p, length);
             return (1);
 	}
+#endif
 
 	dsap = dsap_field & ~LLC_IG;
 	ssap = ssap_field & ~LLC_GSAP;
@@ -250,6 +251,7 @@ llc_print(const u_char *p, u_int length,
 		return (1);
 	}
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	if (ssap == LLCSAP_IPX && dsap == LLCSAP_IPX &&
 	    control == LLC_UI) {
 		/*
@@ -265,6 +267,7 @@ llc_print(const u_char *p, u_int length,
 		ipx_print(p+3, length-3);
 		return (1);
 	}
+#endif
 
 #ifdef TCPDUMP_DO_SMB
 	if (ssap == LLCSAP_NETBEUI && dsap == LLCSAP_NETBEUI
@@ -296,11 +299,13 @@ llc_print(const u_char *p, u_int length,
 		return (1);
 	}
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	if (ssap == LLCSAP_ISONS && dsap == LLCSAP_ISONS
 	    && control == LLC_UI) {
 		isoclns_print(p + 3, length - 3, caplen - 3);
 		return (1);
 	}
+#endif
 
 	if (ssap == LLCSAP_SNAP && dsap == LLCSAP_SNAP
 	    && control == LLC_UI) {
@@ -447,6 +452,7 @@ snap_print(const u_char *p, u_int length
                 case PID_CISCO_CDP:
                         cdp_print(p, length, caplen);
                         return (1);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
                 case PID_CISCO_DTP:
                         dtp_print(p, length); 
                         return (1);
@@ -456,6 +462,7 @@ snap_print(const u_char *p, u_int length
                 case PID_CISCO_VTP:
                         vtp_print(p, length);
                         return (1);
+#endif
                 case PID_CISCO_PVST:
                         stp_print(p, length);
                         return (1);
@@ -486,6 +493,7 @@ snap_print(const u_char *p, u_int length
 			ether_print(p, length, caplen);
 			return (1);
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		case PID_RFC2684_802_5_FCS:
 		case PID_RFC2684_802_5_NOFCS:
 			/*
@@ -527,6 +535,7 @@ snap_print(const u_char *p, u_int length
 			 */
 			fddi_print(p, length, caplen);
 			return (1);
+#endif
 
 		case PID_RFC2684_BPDU:
 			stp_print(p, length);
--- a/print-null.c
+++ b/print-null.c
@@ -128,7 +128,7 @@ null_if_print(const struct pcap_pkthdr *
 		ip6_print(p, length);
 		break;
 #endif
-
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case BSD_AFNUM_ISO:
 		isoclns_print(p, length, caplen);
 		break;
@@ -140,7 +140,7 @@ null_if_print(const struct pcap_pkthdr *
 	case BSD_AFNUM_IPX:
 		ipx_print(p, length);
 		break;
-
+#endif
 	default:
 		/* unknown AF_ value */
 		if (!eflag)
--- a/tcpdump.c
+++ b/tcpdump.c
@@ -138,11 +138,14 @@ struct printer {
 };
 
 static struct printer printers[] = {
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	{ arcnet_if_print,	DLT_ARCNET },
 #ifdef DLT_ARCNET_LINUX
 	{ arcnet_linux_if_print, DLT_ARCNET_LINUX },
 #endif
+#endif
 	{ ether_if_print,	DLT_EN10MB },
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	{ token_if_print,	DLT_IEEE802 },
 #ifdef DLT_LANE8023
 	{ lane_if_print,        DLT_LANE8023 },
@@ -157,19 +160,23 @@ static struct printer printers[] = {
 #ifdef DLT_SLIP_BSDOS
 	{ sl_bsdos_if_print,	DLT_SLIP_BSDOS },
 #endif
+#endif
 	{ ppp_if_print,		DLT_PPP },
 #ifdef DLT_PPP_WITHDIRECTION
 	{ ppp_if_print,		DLT_PPP_WITHDIRECTION },
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 #ifdef DLT_PPP_BSDOS
 	{ ppp_bsdos_if_print,	DLT_PPP_BSDOS },
 #endif
 	{ fddi_if_print,	DLT_FDDI },
+#endif
 	{ null_if_print,	DLT_NULL },
 #ifdef DLT_LOOP
 	{ null_if_print,	DLT_LOOP },
 #endif
 	{ raw_if_print,		DLT_RAW },
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	{ atm_if_print,		DLT_ATM_RFC1483 },
 #ifdef DLT_C_HDLC
 	{ chdlc_if_print,	DLT_C_HDLC },
@@ -180,15 +187,19 @@ static struct printer printers[] = {
 #ifdef DLT_PPP_SERIAL
 	{ ppp_hdlc_if_print,    DLT_PPP_SERIAL },
 #endif
+#endif
 #ifdef DLT_PPP_ETHER
 	{ pppoe_if_print,	DLT_PPP_ETHER },
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 #ifdef DLT_LINUX_SLL
 	{ sll_if_print,		DLT_LINUX_SLL },
 #endif
+#endif
 #ifdef DLT_IEEE802_11
 	{ ieee802_11_if_print,	DLT_IEEE802_11},
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 #ifdef DLT_LTALK
 	{ ltalk_if_print,	DLT_LTALK },
 #endif
@@ -207,12 +218,14 @@ static struct printer printers[] = {
 #ifdef DLT_IP_OVER_FC
 	{ ipfc_if_print,	DLT_IP_OVER_FC },
 #endif
+#endif
 #ifdef DLT_PRISM_HEADER
 	{ prism_if_print,	DLT_PRISM_HEADER },
 #endif
 #ifdef DLT_IEEE802_11_RADIO
 	{ ieee802_11_radio_if_print,	DLT_IEEE802_11_RADIO },
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 #ifdef DLT_ENC
 	{ enc_if_print, 	DLT_ENC },
 #endif
@@ -222,9 +235,11 @@ static struct printer printers[] = {
 #ifdef DLT_APPLE_IP_OVER_IEEE1394
 	{ ap1394_if_print,	DLT_APPLE_IP_OVER_IEEE1394 },
 #endif
+#endif
 #ifdef DLT_IEEE802_11_RADIO_AVS
 	{ ieee802_11_radio_avs_if_print,	DLT_IEEE802_11_RADIO_AVS },
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 #ifdef DLT_JUNIPER_ATM1
 	{ juniper_atm1_print,	DLT_JUNIPER_ATM1 },
 #endif
@@ -276,6 +291,7 @@ static struct printer printers[] = {
 #if defined(DLT_BLUETOOTH_HCI_H4_WITH_PHDR) && defined(HAVE_PCAP_BLUETOOTH_H)
 	{ bt_if_print, DLT_BLUETOOTH_HCI_H4_WITH_PHDR},
 #endif
+#endif
 	{ NULL,			0 },
 };
 
--- a/print-ether.c
+++ b/print-ether.c
@@ -205,6 +205,7 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
   	        arp_print(gndo, p, length, caplen);
 		return (1);
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case ETHERTYPE_DN:
 		decnet_print(p, length, caplen);
 		return (1);
@@ -223,7 +224,7 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
 		printf("(NOV-ETHII) ");
 		ipx_print(p, length);
 		return (1);
-
+#endif
 	case ETHERTYPE_8021Q:
 	        if (eflag)
 		    printf("vlan %u, p %u%s, ",
@@ -283,10 +284,11 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
 
                 return (1);
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
         case ETHERTYPE_ISO:
                 isoclns_print(p+1, length-1, length-1);
                 return(1);
-
+#endif
 	case ETHERTYPE_PPPOED:
 	case ETHERTYPE_PPPOES:
 		pppoe_print(p, length);
@@ -296,10 +298,11 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
 	        eap_print(gndo, p, length);
 		return (1);
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case ETHERTYPE_RRCP:
 	        rrcp_print(gndo, p - 14 , length + 14);
 		return (1);
-
+#endif
 	case ETHERTYPE_PPP:
 		if (length) {
 			printf(": ");
@@ -307,6 +310,7 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
 		}
 		return (1);
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case ETHERTYPE_MPCP:
 	        mpcp_print(p, length);
 		return (1);
@@ -319,7 +323,7 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
 	case ETHERTYPE_CFM_OLD:
 	        cfm_print(p, length);
 		return (1);
-
+#endif
 	case ETHERTYPE_LLDP:
 	        lldp_print(p, length);
 		return (1);
@@ -327,11 +331,12 @@ ether_encap_print(u_short ether_type, co
         case ETHERTYPE_LOOPBACK:
                 return (1);
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case ETHERTYPE_MPLS:
 	case ETHERTYPE_MPLS_MULTI:
 		mpls_print(p, length);
 		return (1);
-
+#endif
 	case ETHERTYPE_LAT:
 	case ETHERTYPE_SCA:
 	case ETHERTYPE_MOPRC:
--- a/print-gre.c
+++ b/print-gre.c
@@ -213,6 +213,7 @@ gre_print_0(const u_char *bp, u_int leng
 		ip6_print(bp, len);
 		break;
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case ETHERTYPE_MPLS:
 		mpls_print(bp, len);
 		break;
@@ -225,6 +226,7 @@ gre_print_0(const u_char *bp, u_int leng
 	case ETHERTYPE_GRE_ISO:
 		isoclns_print(bp, len, len);
 		break;
+#endif
 	default:
 		printf("gre-proto-0x%x", prot);
 	}
--- a/print-igmp.c
+++ b/print-igmp.c
@@ -303,6 +303,7 @@ igmp_print(register const u_char *bp, re
         TCHECK2(bp[4], 4);
         (void)printf("igmp leave %s", ipaddr_string(&bp[4]));
         break;
+#ifndef TCPDUMP_MINI
     case 0x13:
         (void)printf("igmp dvmrp");
         if (len < 8)
@@ -314,6 +315,7 @@ igmp_print(register const u_char *bp, re
         (void)printf("igmp pimv1");
         pimv1_print(bp, len);
         break;
+#endif
     case 0x1e:
         print_mresp(bp, len);
         break;
--- a/print-ip.c
+++ b/print-ip.c
@@ -380,6 +380,7 @@ ip_print_demux(netdissect_options *ndo,
 again:
 	switch (ipds->nh) {
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case IPPROTO_AH:
 		ipds->nh = *ipds->cp;
 		ipds->advance = ah_print(ipds->cp);
@@ -414,14 +415,16 @@ again:
 		ipds->nh = enh & 0xff;
 		goto again;
 	}
-
+#endif
 	case IPPROTO_SCTP:
 		sctp_print(ipds->cp, (const u_char *)ipds->ip, ipds->len);
 		break;
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case IPPROTO_DCCP:
 		dccp_print(ipds->cp, (const u_char *)ipds->ip, ipds->len);
 		break;
+#endif
 		
 	case IPPROTO_TCP:
 		/* pass on the MF bit plus the offset to detect fragments */
@@ -441,6 +444,7 @@ again:
 			   ipds->off & (IP_MF|IP_OFFMASK));
 		break;
 		
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case IPPROTO_PIGP:
 		/*
 		 * XXX - the current IANA protocol number assignments
@@ -461,15 +465,16 @@ again:
 	case IPPROTO_EIGRP:
 		eigrp_print(ipds->cp, ipds->len);
 		break;
-		
+#endif
 	case IPPROTO_ND:
 		ND_PRINT((ndo, " nd %d", ipds->len));
 		break;
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case IPPROTO_EGP:
 		egp_print(ipds->cp, ipds->len);
 		break;
-
+#endif
 	case IPPROTO_OSPF:
 		ospf_print(ipds->cp, ipds->len, (const u_char *)ipds->ip);
 		break;
@@ -503,10 +508,10 @@ again:
 		gre_print(ipds->cp, ipds->len);
 		break;
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case IPPROTO_MOBILE:
 		mobile_print(ipds->cp, ipds->len);
 		break;
-
 	case IPPROTO_PIM:
 		pim_print(ipds->cp,  ipds->len);
 		break;
@@ -518,7 +523,7 @@ again:
 	case IPPROTO_PGM:
 		pgm_print(ipds->cp, ipds->len, (const u_char *)ipds->ip);
 		break;
-
+#endif
 	default:
 		if ((proto = getprotobynumber(ipds->nh)) != NULL)
 			ND_PRINT((ndo, " %s", proto->p_name));
--- a/print-ppp.c
+++ b/print-ppp.c
@@ -1262,7 +1262,7 @@ trunc:
 	return 0;
 }
 
-
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 static void
 ppp_hdlc(const u_char *p, int length)
 {
@@ -1327,17 +1327,19 @@ cleanup:
 	free(b);
         return;
 }
+#endif
 
 
 /* PPP */
 static void
 handle_ppp(u_int proto, const u_char *p, int length)
 {
+#ifndef TCPDUMP_MINI
         if ((proto & 0xff00) == 0x7e00) {/* is this an escape code ? */
             ppp_hdlc(p-1, length);
             return;
         }
-
+#endif
 	switch (proto) {
 	case PPP_LCP: /* fall through */
 	case PPP_IPCP:
@@ -1371,6 +1373,7 @@ handle_ppp(u_int proto, const u_char *p,
 		ip6_print(p, length);
 		break;
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	case ETHERTYPE_IPX:	/*XXX*/
 	case PPP_IPX:
 		ipx_print(p, length);
@@ -1382,6 +1385,7 @@ handle_ppp(u_int proto, const u_char *p,
 	case PPP_MPLS_MCAST:
 		mpls_print(p, length);
 		break;
+#endif
 	case PPP_COMP:
 		printf("compressed PPP data");
 		break;
@@ -1520,6 +1524,7 @@ ppp_if_print(const struct pcap_pkthdr *h
 	return (0);
 }
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 /*
  * PPP I/F printer to use if we know that RFC 1662-style PPP in HDLC-like
  * framing, or Cisco PPP with HDLC framing as per section 4.3.1 of RFC 1547,
@@ -1747,7 +1752,7 @@ printx:
 #endif /* __bsdi__ */
 	return (hdrlength);
 }
-
+#endif
 
 /*
  * Local Variables:
--- a/print-tcp.c
+++ b/print-tcp.c
@@ -669,8 +669,10 @@ tcp_print(register const u_char *bp, reg
 	else if (sport == SMB_PORT || dport == SMB_PORT)
 		smb_tcp_print(bp, length);
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
         else if (sport == BEEP_PORT || dport == BEEP_PORT)
                 beep_print(bp, length);
+#endif
         else if (length > 2 &&
                  (sport == NAMESERVER_PORT || dport == NAMESERVER_PORT ||
                   sport == MULTICASTDNS_PORT || dport == MULTICASTDNS_PORT)) {
@@ -679,11 +681,12 @@ tcp_print(register const u_char *bp, reg
                  * XXX packet could be unaligned, it can go strange
                  */
                 ns_print(bp + 2, length - 2, 0);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
         } else if (sport == MSDP_PORT || dport == MSDP_PORT) {
                 msdp_print(bp, length);
-        }
-        else if (length > 0 && (sport == LDP_PORT || dport == LDP_PORT)) {
+        } else if (length > 0 && (sport == LDP_PORT || dport == LDP_PORT)) {
                 ldp_print(bp, length);
+#endif
         }
 
         return;
--- a/print-udp.c
+++ b/print-udp.c
@@ -478,11 +478,12 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 			vat_print((void *)(up + 1), up);
 			break;
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		case PT_WB:
 			udpipaddr_print(ip, sport, dport);
 			wb_print((void *)(up + 1), length);
 			break;
-
+#endif
 		case PT_RPC:
 			rp = (struct sunrpc_msg *)(up + 1);
 			direction = (enum sunrpc_msg_type)EXTRACT_32BITS(&rp->rm_direction);
@@ -510,11 +511,12 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 			snmp_print((const u_char *)(up + 1), length);
 			break;
 
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		case PT_CNFP:
 			udpipaddr_print(ip, sport, dport);
 			cnfp_print(cp, (const u_char *)ip);
 			break;
-
+#endif
 		case PT_TFTP:
 			udpipaddr_print(ip, sport, dport);
 			tftp_print(cp, length);
@@ -557,6 +559,7 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 			}
 #endif
 		}
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		if (TTEST(((struct LAP *)cp)->type) &&
 		    ((struct LAP *)cp)->type == lapDDP &&
 		    (atalk_port(sport) || atalk_port(dport))) {
@@ -565,6 +568,7 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 			llap_print(cp, length);
 			return;
 		}
+#endif
 	}
 	udpipaddr_print(ip, sport, dport);
 
@@ -600,14 +604,18 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 			ns_print((const u_char *)(up + 1), length, 0);
 		else if (ISPORT(MULTICASTDNS_PORT))
 			ns_print((const u_char *)(up + 1), length, 1);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		else if (ISPORT(TIMED_PORT))
 			timed_print((const u_char *)(up + 1));
+#endif
 		else if (ISPORT(TFTP_PORT))
 			tftp_print((const u_char *)(up + 1), length);
 		else if (ISPORT(IPPORT_BOOTPC) || ISPORT(IPPORT_BOOTPS))
 			bootp_print((const u_char *)(up + 1), length);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		else if (ISPORT(RIP_PORT))
 			rip_print((const u_char *)(up + 1), length);
+#endif
 		else if (ISPORT(AODV_PORT))
 			aodv_print((const u_char *)(up + 1), length,
 #ifdef INET6
@@ -615,6 +623,7 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 #else
 			    0);
 #endif
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 	        else if (ISPORT(ISAKMP_PORT))
 			 isakmp_print(gndo, (const u_char *)(up + 1), length, bp2);
   	        else if (ISPORT(ISAKMP_PORT_NATT))
@@ -623,12 +632,15 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
    	        else if (ISPORT(ISAKMP_PORT_USER1) || ISPORT(ISAKMP_PORT_USER2))
 			isakmp_print(gndo, (const u_char *)(up + 1), length, bp2);
 #endif
+#endif
 		else if (ISPORT(SNMP_PORT) || ISPORT(SNMPTRAP_PORT))
 			snmp_print((const u_char *)(up + 1), length);
 		else if (ISPORT(NTP_PORT))
 			ntp_print((const u_char *)(up + 1), length);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		else if (ISPORT(KERBEROS_PORT) || ISPORT(KERBEROS_SEC_PORT))
 			krb_print((const void *)(up + 1));
+#endif
 		else if (ISPORT(L2TP_PORT))
 			l2tp_print((const u_char *)(up + 1), length);
 #ifdef TCPDUMP_DO_SMB
@@ -639,6 +651,7 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 #endif
 		else if (dport == 3456)
 			vat_print((const void *)(up + 1), up);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		else if (ISPORT(ZEPHYR_SRV_PORT) || ISPORT(ZEPHYR_CLT_PORT))
 			zephyr_print((const void *)(up + 1), length);
 		/*
@@ -649,6 +662,7 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 			 (dport >= RX_PORT_LOW && dport <= RX_PORT_HIGH))
 			rx_print((const void *)(up + 1), length, sport, dport,
 				 (u_char *) ip);
+#endif
 #ifdef INET6
 		else if (ISPORT(RIPNG_PORT))
 			ripng_print((const u_char *)(up + 1), length);
@@ -659,23 +673,28 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
 		/*
 		 * Kludge in test for whiteboard packets.
 		 */
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		else if (dport == 4567)
 			wb_print((const void *)(up + 1), length);
 		else if (ISPORT(CISCO_AUTORP_PORT))
 			cisco_autorp_print((const void *)(up + 1), length);
+#endif
 		else if (ISPORT(RADIUS_PORT) ||
 			 ISPORT(RADIUS_NEW_PORT) ||
 			 ISPORT(RADIUS_ACCOUNTING_PORT) ||
 			 ISPORT(RADIUS_NEW_ACCOUNTING_PORT) )
 			radius_print((const u_char *)(up+1), length);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
 		else if (dport == HSRP_PORT)
 			hsrp_print((const u_char *)(up + 1), length);
 		else if (ISPORT(LWRES_PORT))
 			lwres_print((const u_char *)(up + 1), length);
                 else if (ISPORT(LDP_PORT))
 			ldp_print((const u_char *)(up + 1), length);
+#endif
                 else if (ISPORT(OLSR_PORT))
 			olsr_print((const u_char *)(up + 1), length);
+#ifndef TCPDUMP_MINI
                 else if (ISPORT(MPLS_LSP_PING_PORT))
 			lspping_print((const u_char *)(up + 1), length);
 		else if (dport == BFD_CONTROL_PORT ||
@@ -693,6 +712,7 @@ udp_print(register const u_char *bp, u_i
                         lwapp_control_print((const u_char *)(up + 1), length, 0);
                 else if (ISPORT(LWAPP_DATA_PORT))
                         lwapp_data_print((const u_char *)(up + 1), length);
+#endif
                 else if (ISPORT(SIP_PORT))
 			sip_print((const u_char *)(up + 1), length);
                 else if (ISPORT(SYSLOG_PORT))
